**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет:**

**„Доставка на колективни предпазни средства за защита за нуждите на Монолит ООД в две обособени позиции:**

**Обособена позиция 1 „Доставка на плътна за укрепване на изкопи( 31,5 линейни метра)“**

**Обособена позиция 2 „Доставка на предпазни парапети ( 500 линейни метра )“**

Обособена позиция 2 „Доставка на предпазни парапети ( 500 линейни метра )“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Пореден №* | *Наименование на артикула* | *Минимални изисквания към артикула* | *Количество* |
| 1 | Предпазно пано | * Тип – защитно мрежесто пано; * Височина на предпазното пано – 1170 мм * Покритие: горещо поцинковано | 500 л,метра |
| 2 | Пилон за монтаж с подходящо закрепване към етажната плоча | * Покритие: горещо поцинковано | 500 л,метра |