**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет:**

**„Доставка на колективни предпазни средства за защита за нуждите на Монолит ООД в две обособени позиции:**

**Обособена позиция 1 „Доставка на плътна за укрепване на изкопи( 31,5 линейни метра)“**

**Обособена позиция 2 „Доставка на предпазни парапети ( 500 линейни метра )“**

За Обособена позиция 1 „Доставка на плътна за укрепване на изкопи( 31,5 линейни метра)“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Пореден №* | *Наименование на артикула* | *Минимални изисквания към артикула* | *Количество* |
| **1** | **Плътна за укрепване на изкопи** | **1.** Всеки комплект се състой от 2 основни и 2 надстройващи платна  2. Всяко платно да бъде с дължина – 3 500мм  3. Височина на основно платно - минимум 2 400 мм  4. Височина на надстройващо платно - минимум 1400 мм, максимум 1500мм  5. Дебелина на платно (основно и надстройващо) - максимум 60 мм  6. Разстояние до разпънка – максимум 1300 мм  7. Разстояние между разпънка - минимум 3 100 мм  8. Допустим земен натиск върху основно платно - минимум 22,30 kN/m2  9. Допустим земен натиск върху надстройващо платно - минимум 22,70 kN/m2  10. Тегло на основен комплект: минимум 1740 кг  11. Тегло на надстройващ комплект: максимум 1080 кг  12. Тегло на разпънка - максимум 68 кг  13. Системите за укрепване на изкопи трябва да притежават сертификат за изпитване на платна с конкретните размери: DIN 4124 и EN 13331 или алтернативен отговарящ на европейското законодателство. | 31,5 линейни метра |
|  |  |  |  |